{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,2],[6,0,6,2],[6,3,6,8],[7,1,7,8],[8,1,8,8],[9,1,9,8],[10,1,10,8],[11,1,11,8]]}
["生态新城市政交通道路监控抓拍设备采购报价单"]
[{"$nulls":8},"单位：元"]
["序号","品牌","产品类别","技术规格","单位","数量","单价","合计","备注"]
[1,"海康威视","卡扣抓拍单元","1. 采用iDS-TCV900-FE/25TSA 像素卡口抓拍单元，包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。\n2. 抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。\n3.支持识别43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿。","台",8,null,null,"质保2年",null,null,"      "]
[2,"海康威视","环保爆闪补光灯一体机","\n1、LED频闪支持PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度10°；气体爆闪具有防误触发功能，提高产品寿命。可覆盖1个车道。\n2、气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍。\n3、支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪。\n4、支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。\n","台",8,null,null,"质保2年"]
[3,"海康威视","终端服务器","\n1.采用≥DS-TP50-12H(A)可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。\n2.可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。\n3.支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。","台",3,null,null,"质保2年"]
["报价（总价）：",null,null,{"$f":"H4+H5+H6","v":0}]
["备注：","1、以上报价（含税）、含运输、搬运、安装、售后服务等费用；\n2、需开具增值税专用发票。"]
["供货商（盖章）："]
["供货人："]
["联系电话："]
["日期："]