{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["显示屏","打印机"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"显示屏","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,7],[3,0,14,0],[3,1,14,1],[3,2,14,2],[3,3,14,3],[3,4,14,4],[3,5,14,5],[3,6,14,6],[3,7,14,7],[18,0,23,0],[18,1,23,1],[18,2,23,2],[18,3,23,3],[18,4,23,4],[18,5,23,5],[18,6,23,6],[18,7,23,7],[24,0,27,0],[24,1,27,1],[24,2,27,2],[24,3,27,3],[24,4,27,4],[24,5,27,5],[24,6,27,6],[24,7,27,7],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,2],[30,3,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,5],[30,6,31,6],[30,7,31,7],[33,2,33,7],[34,2,34,7],[35,2,35,7],[37,4,37,7],[38,0,38,7]]}
["生态新城联检大楼会议设施提升显示屏报价清单"]
["产品名称","室内全彩屏LED显示屏6.82*2.34"]
["序号","品名","技术参数","数量","单位","单价(元)","小计(元)","备注"]
[1,"LED显示屏\n","1.  像素封装：SMD1515\n2.  像素间距（mm）：≤1.8\n3.  模组分辨率（W×H）： 172*86=14792\n4.  模组尺寸（mm）：320（W）×160（H）×14（D）\n5.  模组重量（kg）：0.45\n6.  模组输入电压:  4.2V～5V\n7.  模组最大功耗（W）：≤15\n8.  逐点色度、亮度校正技术：支持\n9.  白平衡亮度（nits）：450±10%\n10. 标准色温（K）：6500K (1000K～9500K可调)\n11. 视角（水平/垂直°）： 140/140\n12. 发光点中心距偏差：<3%\n13. 亮度/色度均匀性：≥97%\n14. 对比度： 5000:1\n15. 最大功耗（W/m2）：360\n16. 平均功耗 (W/m2) ：120\n17. 供电要求：AC90～132V/ AC186～264V，频率 47-63（Hz）\n20. 安全特性：GB4943/EN60950\n21. 换帧频率:  60Hz\n22. 驱动方式：恒流驱动/43扫\n23. 灰度级别：16384\n24. 刷新率： ≧4200Hz\n25. 颜色处理位数：14bit\n26. 寿命典型值（hrs）：100000H\n27. 工作温/湿度范围：-20℃–50℃  / 10%-65%RH（无结露）\n28. 存储温/湿度范围：-20℃–30℃  / 10%-60%RH（无结露）\n29. 适用标准：CCC\n",15.0528,"M²",null,null,"6.82*2.34"]
{"$rows_empty":11}
[2,"接收卡","单卡支持16组RGB信号输出；\n支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256",42,"张"]
[3,"电源","1、标准超薄产品，高度30mm\n2、效率87%，输出5V±0.15，\n3、功率：200W",84,"台"]
[4,"视频处理器","1.支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI和1路SDI，1路HDMI\n2.最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；\n3.最大带载520万像素，最宽可达8192像素，最高4096像素点\n4.支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；\n5.支持3画面显示，位置、大小可自由调节；\n6.支持16种预置模式，可根据需求随时加载保存的预置参数；   ",1,"台"]
[5,"电脑","1、CPU:≥I5 12代\n2、主板：≥H610\n3、硬盘：≥1T\n4、内存：≥8GB;\n5、显卡：≥GTX1650-4G;\n6、显示器：≥21.5英寸显示器",1,"套"]
[]
[]
[]
[]
[]
[6,"框架结构","1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB50017-2003钢结构设计规范》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；\n2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；\n3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；\n4、要求：抗震7级，抗风8级；\n5、包边：黑钛钢包边；\n  注：包含装修部分，根据现场实际定",15.9588,"m²",null,null,"定制"]
[]
[]
[]
[7,"无线话筒\n一拖八","1、八通道UHF无线网络，每通道内置≥640个频率可选;\n2、UHF频率范围：612MZH-672MZH、634MZH-692MZH,内置高级扫频功能，可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰;\n3、内置三级功率调节，每级约≥20米距离递增;\n4、配备LCD液晶显示屏，实时反馈系统工作状态;\n5、红外线自动对频，ACT自动选频,话筒铝合金外壳，经久耐用,电源记忆功能可用时序器控制,内置中度啸叫抑制功能，能有效大幅降低啸叫程度,内置电池监视功能，会议座实时显示电池电量，低电闪烁提示功能,防手机电池波干扰;\n6、发射功率：≥10db,工作范围：无障碍直线≥60米载波频率：主机工作电压：DC--12V-14V2A工作电流：600mHA功耗：5W接收灵敏度：≥-105dbM音频输出电压：1V邻频干扰抑制：≥60dB麦克风功耗：120mAh;\n7、咪芯指向性：超心形指向,拾音灵敏度：≥20dBM(1V),信噪比：S/N:≥85dB,失真度THD:≤0.01%,尺寸（长x宽x高）480mm*44mm*360mm,重量：3.8.0KG\n动态范围：≥100dB（A）\n频率响应：50Hz-15KHz\n最大输入声压：130dB SPL\n话筒拾音头：电容式\n电源：2节（1.5V）AA型碱性电池\n8、款式：会议鹅颈（长杆）",3,"套"]
[8,"配电柜","1、配电柜内装有空气开关、交流接触器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等配电柜内主令开关均选用品牌器件，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能。\n2、总功率20千瓦。",1,"台",null,null,"定制P-PLC/20KW"]
[9,"工程布线","信号：超5类网线9条屏体电源线5*4平方1 路   配电箱到屏体3组3*2.5平方\n视频处理器至屏体网线 根据现场实际定\n5×4m㎡至配电柜，配电柜至屏体3组3*2.5m㎡ 根据现场实际定\n备注：网线、电线需达到国标",1,"项"]
[]
[10,"安装调试","包括：包装、运输、组装、安装、调试、以 及培训、服务、售后。",1,"项"]
["不含税总价（元）                           "]
["税率（ %）                                         "]
["含税总价（元）                                           "]
["报价单位名称（全称并加盖公章）：               "]
[" 联系人：             联系电话：              ",{"$nulls":3}," 日  期：    2024 年    月    日\n  "]
["备注：\n1、以上价格含包装、运输、组装、安装、调试、以及培训、服务、售后等一切费用。\n2、维保：质保期内免费保修，终身有偿维修；（质保期3年）\n3、需要多预留2张LED单元板与接收卡备用。\n4、本次采购品牌：利亚德、洲明、强力巨彩（三选一）"]

{"sheet":"打印机","index":1,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,7],[3,0,14,0],[3,1,14,1],[3,3,14,3],[3,4,14,4],[3,5,14,5],[3,6,14,6],[15,2,15,7],[16,2,16,7],[17,2,17,7],[19,4,19,6],[20,0,20,7]]}
["办公设备打印机报价清单"]
["产品名称","数码复合机（多功能）"]
["序号","品名","技术参数","数量","单位","单价(元)","小计(元)","备注"]
[1,"数码复合机（多功能）","能效等级：≧二级能效",1,"台"]
[null,null,"技术类型：黑白激光"]
[null,null,"涵盖功能：复印/打印/扫描/传真"]
[null,null,"速度类型：≧28页/分钟"]
[null,null,"支持页宽：A3、A4、A5"]
[null,null,"内存容量:≧2GB"]
[null,null,"供纸容量:≧2个500张纸盒，150张旁路供纸盘、加盖板等"]
[null,null,"打印功能： 自动双面、小册子打印功能、配送原装硒鼓碳粉。\n自动输稿器： 标配，双面自动输稿器、原装工作台等。"]
[null,null,"扫描功能：平板式+馈纸式、\n分辨率：≧1800×600 dpi"]
[null,null,"液晶显示屏：≧7英寸彩色触屏\n"]
[null,null,"质保时间： 3年"]
[null,null,"备注：如供货商报价未注明商品的品牌、型号，那么该供货商的文件做无效标处理。"]
["不含税总价（元）                           "]
["税率（ %）                                         "]
["含税总价（元）                                           "]
["报价单位名称（全称并加盖公章）：               "]
[" 联系人：             联系电话：              ",{"$nulls":3}," 日  期：    2024 年    月    日\n  "]
["备注：\n1、以上价格含包装、运输、组装、安装、调试、以及培训、服务、售后等一切费用。\n2、维保：质保期内免费保修，终身有偿维修；（质保期3年）\n3、本次采购品牌：惠普、佳能、柯尼卡美能达（三选一）"]