{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":4,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,5],[4,1,4,2],[4,3,4,5],[5,1,5,2],[5,3,5,5],[6,0,6,5],[7,1,7,2],[7,3,7,5],[8,0,10,0],[8,1,8,2],[8,3,8,5],[9,1,9,2],[9,3,9,5],[10,1,10,2],[10,3,10,5],[11,0,11,2],[11,3,11,5],[12,0,12,2],[12,3,12,5],[13,0,13,2],[13,3,13,5],[14,1,15,5]]}
["生态新城污水处理厂在线监测系统调试、对比验收报价单"]
["水污染源在线监测系统性能调试项目"]
["监测点位","仪器类型",null,"监测项目"]
["废水进口、 废水排放口","进、出水流量计（2台）",null," 液位比对误差、流量比对误差"]
[null,"pH（2 台）",null,"24 h 漂移、示值误差、实际水样比对"]
[null,"COD、NH3-N、TN、TP（各 2 台）、氯（1 台）",null,"24 h 漂移、重复性、示值误差、实际水样比对"]
["水污染源在线监测系统验收比对项目"]
["监测点位","仪器类型",null,"监测项目"]
["废水进口、 废水排放口","进、出水流量计（2 台）",null," 液位比对误差、流量比对误差"]
[null,"pH（2 台）",null,"24 h 漂移、准确度、实际水样比对"]
[null,"COD、NH3-N、TN、TP（各 2 台）、氯（1 台）",null,"24 h 漂移、准确度、实际水样比对"]
["检测费用"]
["编制企业污染源自动监控设施验收表"]
["总价"]
["备注：","1、以上报价含税、管道问题清单编制、整治思路建议、排查成果报告编制建档、安全措施费、服务一切费用；\n2、需开具增值税专票；"]
[]
["报价人（盖章）："]
["法定代表人："]
["联系电话："]
["日期："]