{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,7,0],[2,1,3,1],[2,7,7,7],[5,1,7,1],[8,0,8,2],[8,3,8,7],[9,0,9,7]]}
["华东师范大学附属三明中学建设项目主材及性能检测（第二次）报价单"]
["序号","项目","内容及规格","预估\n工程量","单位","单价","小计（元）","备注"]
["平行检验","电线电缆","单芯电线（导电性能、绝缘性能、绝缘厚度、机械性能和阻燃耐火性能)",3,"组",null,{"$f":"F3*D3","v":0},"建设工程材料实行平行检验时，平行检验频次不少于单位工程同类材料进场检验频次的30%且不少于1次，且尽可能涵盖所有规格"]
[null,null,"多芯电缆(导电性能、绝缘性能、绝缘厚度、机械性能和阻燃耐火性能）",3,"组",null,0]
[null,"漏电保护开关","漏电保护开关（动作时间、动作电流）",1,"个",null,0]
[null,"有防火性能要求的保温隔热材料","岩棉板（燃烧A1级）",1,"组",null,0]
[null,null,"保温砂浆（燃烧A1级）",1,"组",null,0]
[null,null,"挤塑板（燃烧性能B1级）",1,"组",null,0]
["总计（元）",null,null,{"$f":"SUM(G3:G8)","v":0}]
["说明：当实际检测项目超出表中所列项目范围时，可另行协商增补，按实际委托工程量结算。"]